[PREVIOUS CHAPTER] [NEXT CHAPTER]

2 fml を動かすために必要な設定？

    当然の大前提として、すでにpostfixのインストールが終って、メールを出す、
    受け取ることができているとします。

    2.1	変更するべき設定

    デフォルトでは :include: が使えないので /etc/postfix/main.cf を次のよ
    うに変更して下さい。これで :include: 命令が有効になります。

    	allow_mail_to_commands = alias,forward,include

    main.cf を変更後、 postfix reload を忘れずに！

    この postfix 特有の設定以外は sendmail と同じと思って構わないとおもい
    ます。

    2.2	注意点

    1. mynetworks

    デフォルトでは fml から postfix への通信は loopback インターフェイスで
    す。そのため mynetworks に、

    	127.0.0.1/8

    を記述するのを忘れないようにして下さい。そうしないと、fmlからのメール
    の発信ができなくなります。IPv6 環境では

    	::1

    の追加も忘れずに( 可能な場合、fml は IPv6 で、失敗したら IPv4 でトライ
    します)。

    2. smtpd_recipient_limit

    postfix では SMTP で通信する時（デフォルトです）に
    一回の SMTP トランザクションで受け付ける受信者数は 1000 です。
    これは smtpd_recipient_limit という変数で決まっています。

    	% postconf smtpd_recipient_limit
    	smtpd_recipient_limit = 1000

    大規模配送サーバでは、この値を大きくしておくことが必要です。
    値を /etc/postfix/main.cf で変更し postfix reload して下さい。

    ＃これを $inet_interfaces ごとに変更できるといいんですけどねぇ。
    ＃これは、ななめよみするかぎり release でもできないとおもいました。
    ＃ release はソース読んでないので嘘かもしれず

[PREVIOUS CHAPTER] [NEXT CHAPTER]

    Copyright (C) 1993-2000 Ken'ichi Fukamachi
    All rights of this page is reserved.

    # This Document(html format) is automatically geneareted by fwix.pl.
    # fwix (Formatter of WIX Language) is fml document formatter system
    # designed to generate plaintext, html, texinfo and nroff from one file.